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Приложение 1. (к пункту 1-3-о )

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующее положение).

Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с нормативными документами, действующими по состоянию на 2012 г. И технической литературой:

1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»;

3. СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000  Краснодарского края) «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий»;

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

5. Водяные тепловые сети. Справочное пособие. М.Энергоатомиздат, 1988;

6. М.А.Михеев, И.М.Михеева «Основы теплопередачи», М.Энергия, 1973.


[image: image1.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1 89 38 54,90 2,30 138,0

57 38 54,90 2,30 48,0

89 38 54,90 4,20 2,30 12,83

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2 89 38 44,57 2,30 138,0

57 38 44,57 2,30 48,0

89 38 44,57 4,20 2,30 11,37

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

Т 3 32 38

32 38

89 38 60,00 12,39 10,60

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

108 38

57 38

57 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,60

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тр-д б изол., Дн, м Тср.год.,

Дн, м Тн.ср.год. б изол., Тср.год.,

 Т гр. ср.Тн.ср.год.

Тр-д  Т гр. ср.

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС
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89 16,69 89 14,79

57 14,24 57 12,62

89 89

32 45

32 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 76

57 57

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

45 45

38 76

76 57

57 57

108 108

38 38

76 76

108 108

57 89

57 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 24,203Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,372км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001187

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 


[image: image3.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1

89 38 54,90 2,30 138,0

57 38 54,90 2,30 48,0

89 38 54,90 4,20 2,30 12,83

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2

89 38 44,57 2,30 138,0

57 38 44,57 2,30 48,0

89 38 44,57 4,20 2,30 11,37

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 16,69 89 14,79

57 14,24 57 12,62

89 89

32 45

32 76

89 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 24,203Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,372км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001187

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  ) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Дн, м Тн.ср.год. Тср.год., Тр-д б изол.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср.




[image: image4.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1 108 38 54,90 2,30 244,0

57 38 54,90 2,30 128,0

89 38 54,90 4,20 2,30 26,81

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2 108 38 44,57 2,30 244,0

57 38 44,57 2,30 128,0

89 38 44,57 4,20 2,30 23,77

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

Т 3 32 38

32 38

89 38 60,00 12,39 10,60

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

108 38

57 38

57 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,60

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год.  Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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108 18,04 108 16,00

57 14,36 57 12,73

89 89

32 45

32 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 76

57 57

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

45 45

38 76

76 57

57 57

108 108

38 38

76 76

108 108

57 89

57 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 50,584Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,744км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,003113

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1

108 38 54,90 2,30 244,0

57 38 54,90 2,30 128,0

89 38 54,90 4,20 2,30 26,81

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2

108 38 44,57 2,30 244,0

57 38 44,57 2,30 128,0

89 38 44,57 4,20 2,30 23,77

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 18,04 108 16,00

57 14,36 57 12,73

89 89

32 45

32 76

89 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 50,584Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,744км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,003113

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год. б изол., Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1) (Перспективное 

положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,




[image: image7.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1 100 38 54,90 2,30 39,0

57 38 54,90 2,30 65,0 200,0

89 38 54,90 4,20 2,30 19,65

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2 100 38 44,57 2,30 39,0

57 38 44,57 2,30 65,0 200,0

89 38 44,57 4,20 2,30 16,17

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

Т 3 32 38

32 38

89 38 60,00 12,39 10,60

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

108 38

57 38

57 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,60

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год., Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср. Дн, м

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год. б изол.,

Тн.ср.год. б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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100 11,82 100 10,48

57 15,17 9,01 57 12,19 7,99

89 89

32 45

32 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 76

57 57

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

45 45

38 76

76 57

57 57

108 108

38 38

76 76

108 108

57 89

57 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5; 7м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 35,820Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,608км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001089

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к03!R480C150:R527C159 \a \p [image: image9.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1

100 38 54,90 2,30 39,0

57 38 54,90 2,30 65,0 200,0

89 38 54,90 4,20 2,30 19,65

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2

100 38 44,57 2,30 39,0

57 38 44,57 2,30 65,0 200,0

89 38 44,57 4,20 2,30 16,17

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

100 11,82 100 10,48

57 15,17 9,01 57 12,19 7,99

89 89

32 45

32 76

89 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5; 7м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 35,820Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,608км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001089

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  ) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср.Тн.ср.год.




[image: image10.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1 76 38 54,90 2,30 43,0

57 38 54,90 2,30 50,0

89 38 54,90 4,20 2,30 5,93

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2 76 38 44,57 2,30 43,0

57 38 44,57 2,30 50,0

89 38 44,57 4,20 2,30 5,26

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

Т 3 32 38

32 38

89 38 60,00 12,39 10,60

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

108 38

57 38

57 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,60

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год., Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср. Дн, м

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год. б изол.,

Тн.ср.год. б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к04!R422C150:R466C159 \a \p [image: image11.emf]Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 15,67 76 13,89

57 14,15 57 12,55

89 89

32 45

32 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 76

57 57

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

45 45

38 76

76 57

57 57

108 108

38 38

76 76

108 108

57 89

57 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 11,196Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,186км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,000789

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к04!R480C150:R527C159 \a \p [image: image12.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1

76 38 54,90 2,30 43,0

57 38 54,90 2,30 50,0

89 38 54,90 4,20 2,30 5,93

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2

76 38 44,57 2,30 43,0

57 38 44,57 2,30 50,0

89 38 44,57 4,20 2,30 5,26

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 15,67 76 13,89

57 14,15 57 12,55

89 89

32 45

32 76

89 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 11,196Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,186км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,000789

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  ) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср.Тн.ср.год.




[image: image13.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1 100 38 54,90 2,30 95,0

57 38 54,90 2,30

89 38 54,90 4,20 2,30 4,82

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2 100 38 44,57 2,30 95,0

57 38 44,57 2,30

89 38 44,57 4,20 2,30 4,28

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

Т 3 32 38

32 38

89 38 60,00 12,39 10,60

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

108 38

57 38

57 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,60

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тр-д  Т гр. ср.

 Т гр. ср.Тн.ср.год.

Тн.ср.год. б изол., Тср.год.,

Тср.год.,

Дн, м

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС

Дн, м Тр-д б изол.,



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к05!R422C150:R466C159 \a \p [image: image14.emf]Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

100 11,82 100 10,48

57 57

89 89

32 45

32 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

76 76

57 57

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

45 45

38 76

76 57

57 57

108 108

38 38

76 76

108 108

57 89

57 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 9,098Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,19км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001565

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к05!R480C150:R527C159 \a \p [image: image15.emf]        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.    Гкал/год

 Т 1

100 38 54,90 2,30 95,0

57 38 54,90 2,30

89 38 54,90 4,20 2,30 4,82

76 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

57 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

45 38 54,90 2,30

108 38 54,90 2,30

38 38 54,90 2,30

76 38 54,90 2,30

 Т 2

100 38 44,57 2,30 95,0

57 38 44,57 2,30

89 38 44,57 4,20 2,30 4,28

76 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

57 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

45 38 44,57 2,30

108 38 44,57 2,30

38 38 44,57 2,30

76 38 44,57 2,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

100 11,82 100 10,48

57 57

89 89

32 45

32 76

89 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 9,098Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,19км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды  0,25% от V воды  - 0,001565

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  ) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год., б изол.,  Т гр. ср.Тн.ср.год. Тр-д Дн, м

Обратный трубопровод Подающий трубопровод



Приложение 2. (к пункту 1-9-г) 
Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой  

[image: image16.emf]Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  ) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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[image: image17.emf]Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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[image: image18.emf]Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  ) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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[image: image19.emf]Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  ) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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[image: image20.emf]Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  ) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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[image: image21.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )

Т к = 12°С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,11

Ду,   мм

80 150 150 150 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

138

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети

1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965

Продолжительность эксплуатации, лет

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0016355

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

5,512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0118511

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

8,77 9,64 9,64 9,64 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0192441

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,355 0,413 0,413 0,413 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0016355

0,355020962 w*Cб*T

0,0005806

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,269 0,335 0,335 0,335 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0016355

0,268676625 w*Cб*T

0,0074700

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,156 0,232 0,232 0,232 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0016355

0,155564729 w*Cб*T

0,0109400

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,001 0,091 0,091 0,091 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0016355

0,000895936 w*Cб*T

0,0002535

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0016355

-0,223552961 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0016355

-0,5793671 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0016355

-1,23283113 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0016355

-2,364191303 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0192441

Вероятность безотказной работы

0,980939866 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к01!R821C8:R891C38 \a \p [image: image22.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )

Т к = 12°С

Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,11

Ду,   мм

80 150 150 150 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

138

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000022

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000158

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

8,77 9,64 9,64 9,64 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000257

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,355 0,413 0,413 0,413 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000022

0,355020962 w*Cб*T

0,0000008

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,269 0,335 0,335 0,335 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000022

0,268676625 w*Cб*T

0,0000100

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,156 0,232 0,232 0,232 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000022

0,155564729 w*Cб*T

0,0000146

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,001 0,091 0,091 0,091 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000022

0,000895936 w*Cб*T

0,0000003

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000022

-0,223552961 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000022

-0,5793671 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000022

-1,23283113 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000022

-2,364191303 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

0,0000257

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма




[image: image23.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)

Т к = 12°С

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки

1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч

0,235 0,235 0,153 0,1

Ду,   мм

100 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

6 70 96 62

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети

1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

Продолжительность эксплуатации, лет

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

3,514 3,514 3,514 3,514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0003062 0,0003062 0,0003062 0,0003062

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000325 0,0003790 0,0005198 0,0001838

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

0,372201314 w*Cб*T

0,0000007 0,0000080 0,0000109 0,0000063

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

0,288156936 w*Cб*T

0,0000090 0,0001050 0,0001440 0,0000775

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

0,17805801 w*Cб*T

0,0000141 0,0001641 0,0002250 0,0001000

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

0,027509141 w*Cб*T

0,0000087 0,0001020 0,0001399

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000018 0,0000214 0,0000294 0,0000190

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000325 0,0003790 0,0005198 0,0001838

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к02!R821C8:R891C38 \a \p [image: image24.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)

Т к = 12°С

Перспективное положение.

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки

1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч

0,235 0,235 0,153 0,1

Ду,   мм

100 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

6 70 96 62

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000017 0,0000196 0,0000269 0,0000095

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

0,372201314 w*Cб*T

0,0000000 0,0000004 0,0000006 0,0000003

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

0,288156936 w*Cб*T

0,0000005 0,0000054 0,0000075 0,0000040

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

0,17805801 w*Cб*T

0,0000007 0,0000085 0,0000116 0,0000052

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

0,027509141 w*Cб*T

0,0000005 0,0000053 0,0000072

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000001 0,0000011 0,0000015 0,0000010

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

0,0000017 0,0000196 0,0000269 0,0000095

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )

Т к = 12°С

Кол-во участков : 5 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки

1 2 3 4 5

Qов,  Гкал/ч

0,222 0,1 0,1 0,1 0,1

Ду,   мм

100 50 50 50 50 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

39 37 12 138 50

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Продолжительность эксплуатации, лет

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000100 0,0000100 0,0000100 0,0000100 0,0000100

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 8,44 8,44 8,44 8,44 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000069 0,0000036 0,0000012 0,0000134 0,0000048

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,330 0,330 0,330 0,330 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

0,372201314 w*Cб*T

0,0000001 0,0000001 0,0000000 0,0000005 0,0000002

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,240 0,240 0,240 0,240 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

0,288156936 w*Cб*T

0,0000019 0,0000015 0,0000005 0,0000056 0,0000020

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,123 0,123 0,123 0,123 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

0,17805801 w*Cб*T

0,0000030 0,0000019 0,0000006 0,0000073 0,0000026

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

0,027509141 w*Cб*T

0,0000019

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000004 0,0000004 0,0000001 0,0000014 0,0000005

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000069 0,0000036 0,0000012 0,0000134 0,0000048

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )

Т к = 12°С

Перспективное положение.

Кол-во участков : 5 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки

1 2 3 4 5

Qов,  Гкал/ч

0,222 0,1 0,1 0,1 0,1

Ду,   мм

100 50 50 50 50 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

39 37 12 138 50

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Год прокладки т/сети

2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

Продолжительность эксплуатации, лет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 8,44 8,44 8,44 8,44 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000109 0,0000057 0,0000018 0,0000212 0,0000077

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,330 0,330 0,330 0,330 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

0,372201314 w*Cб*T

0,0000002 0,0000002 0,0000001 0,0000007 0,0000003

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,240 0,240 0,240 0,240 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

0,288156936 w*Cб*T

0,0000030 0,0000024 0,0000008 0,0000089 0,0000032

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,123 0,123 0,123 0,123 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

0,17805801 w*Cб*T

0,0000047 0,0000031 0,0000010 0,0000115 0,0000042

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

0,027509141 w*Cб*T

0,0000029

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000006 0,0000006 0,0000002 0,0000022 0,0000008

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

0,0000109 0,0000057 0,0000018 0,0000212 0,0000077

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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[image: image27.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )

Т к = 12°С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,06

Ду,   мм

68 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

43

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети

1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Продолжительность эксплуатации, лет

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000523

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

4,292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0012172

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

8,64 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0005689

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,345 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000523

0,345316416 w*Cб*T

0,0000181

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,258 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000523

0,257672916 w*Cб*T

0,0002293

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,143 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000523

0,142859106 w*Cб*T

0,0003215

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000523

-0,01413688 w*Cб*T

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000523

-0,241962901 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000523

-0,603130726 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000523

-1,266426969 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000523

-2,414809922 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0005689

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к04!R821C8:R891C38 \a \p [image: image28.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )

Т к = 12°С

Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,06

Ду,   мм

68 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

43

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000007

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000158

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

8,64 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000074

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,345 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000007

0,345316416 w*Cб*T

0,0000002

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,258 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000007

0,257672916 w*Cб*T

0,0000030

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,143 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000007

0,142859106 w*Cб*T

0,0000042

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000007

-0,01413688 w*Cб*T

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000007

-0,241962901 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000007

-0,603130726 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000007

-1,266426969 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000007

-2,414809922 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

0,0000074

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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[image: image29.emf]Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )

Т к = 12°С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,103

Ду,   мм

100 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

95

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Продолжительность эксплуатации, лет

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000010

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000100

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000168

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000010

0,372201314 w*Cб*T

0,0000004

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000010

0,288156936 w*Cб*T

0,0000047

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000010

0,17805801 w*Cб*T

0,0000073

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000010

0,027509141 w*Cб*T

0,0000045

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000010

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000010

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000010

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000010

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000168

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Код района 68Усть-Лабинск

Т нач. = 18°С

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )

Т к = 12°С

Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки

1

Qов,  Гкал/ч

0,103

Ду,   мм

100 100 100 50 100 100 80 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

95

Вид прокладки т/сети

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год

2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Год прокладки т/сети

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Продолжительность эксплуатации, лет

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

0,0000014

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a

1,502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. )

0,0000149

Параметры восстановления : а

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час

9,01 9,01 9,01 8,44 9,01 9,01 8,77 8,44 8,44 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 8,72 9,64 9,64 8,44 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

0,0000250

Поток отказов

Т н.в., °СПовторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1час/год Z

5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб

0,372 0,372 0,372 0,330 0,372 0,372 0,355 0,330 0,330 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,351 0,413 0,413 0,330 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,0000014

0,372201314 w*Cб*T

0,0000005

-22,5 17час/год Z

6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб

0,288 0,288 0,288 0,240 0,288 0,288 0,269 0,240 0,240 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,264 0,335 0,335 0,240 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,0000014

0,288156936 w*Cб*T

0,0000069

-17,5 43час/год Z

7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб

0,178 0,178 0,178 0,123 0,178 0,178 0,156 0,123 0,123 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,151 0,232 0,232 0,123 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,0000014

0,17805801 w*Cб*T

0,0000108

-12,5 173час/год Z

8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб

0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,001 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,032

w

0,0000014

0,027509141 w*Cб*T

0,0000067

-7,5 390час/год Z

10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

0,0000014

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 1020час/год Z

13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

0,0000014

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1788час/год Z

19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

0,0000014

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 912час/год Z

29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

0,0000014

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

0,0000250

Вероятность безотказной работы

0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



Приложение 3. (к пункту 1-3-з) 

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .

[image: image31.emf]Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )
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Давление воды, м.в.ст.

Протяженность, м

Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды

Отм. уровня земли Статический напор

Линия невскипания

0
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60

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Давление воды, м.в.ст.

Протяженность, м

Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли Статический напор
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Давление воды, м.в.ст.

Протяженность, м

Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды

Отм. уровня земли Статический напор

Линия невскипания
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Отметки уровня, м                         Напор  м в с

Номер точки

График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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0,11 80 40 31,504 1,5 . . . . . .

1 0,11 80 138 39,752 31,752 1,5 . . . . . .

2 150 138 39,752 31,752 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 138 39,752 31,752 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 138 39,752 31,752 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 138 39,752 31,752 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 138 39,752 31,752 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 138 39,752 31,752 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

11 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

12 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 138 39,752 39,752 . . . . . . .

21 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

22 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )
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30 40 . . . . . .

1 30 40 . . . . . .

2 150 40 . . . . . . .

2,01 40 . . . . . .

3 150 40 . . . . . . .

3,01 40 . . . . . .

4 150 40 . . . . . . .

4,01 40 . . . . . .

5 150 40 . . . . . . .

5,01 40 . . . . . .

6 150 40 . . . . . . .

6,01 40 . . . . . .

7 150 40 . . . . . . .

7,01 40 . . . . . .

8 100 40 . . . . . . .

8,01 40 . . . . . .

9 100 40 . . . . . . .

9,01 40 . . . . . .

10 100 40 . . . . . . .

11 100 40 . . . . . . .

12 100 40 . . . . . . .

12,01 40 . . . . . .

13 100 40 . . . . . . .

13,01 40 . . . . . .

14 100 40 . . . . . . .

14,01 40 . . . . . .

15 100 40 . . . . . . .

15,01 40 . . . . . .

16 100 40 . . . . . . .

16,01 40 . . . . . .

17 100 40 . . . . . . .

17,01 40 . . . . . .

18 100 40 . . . . . . .

18,01 40 . . . . . .

19 100 40 . . . . . . .

19,01 40 . . . . . .

20 40 40 . . . . . . .

21 50 40 . . . . . . .

22 50 40 . . . . . . .

22,01 40 . . . . . .

23 50 40 . . . . . . .

23,01 40 . . . . . .

24 50 40 . . . . . . .

24,01 40 . . . . . .

25 50 40 . . . . . . .

25,01 40 . . . . . .

26 50 40 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )
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0,11 80 40 31,504 1,5 . . . . . .

1 0,11 80 138 39,752 31,752 1,5 . . . . . .

2 150 138 39,752 31,752 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 138 39,752 31,752 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 138 39,752 31,752 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 138 39,752 31,752 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 138 39,752 31,752 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 138 39,752 31,752 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 138 39,752 31,752 . . . . . . .

11 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

12 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 138 39,752 39,752 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 138 39,752 39,752 . . . . . . .

21 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

22 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 138 39,752 31,752 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  ) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )




[image: image36.emf]Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)
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0,235 100 40 28,6295 2,08 . . . . . .

1 0,235 100 6 39,931 28,6985 2,08 . . . . . .

2 0,235 100 76 39,69025 28,93925 2,08 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,153 100 172 39,55225 29,07725 0,88 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1 50 234 38,31475 30,31475 15,5 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 234 38,31475 30,31475 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

11 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

12 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

21 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

22 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)
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30 40 . . . . . .

1 30 40 . . . . . .

2 150 40 . . . . . . .

2,01 40 . . . . . .

3 150 40 . . . . . . .

3,01 40 . . . . . .

4 150 40 . . . . . . .

4,01 40 . . . . . .

5 150 40 . . . . . . .

5,01 40 . . . . . .

6 150 40 . . . . . . .

6,01 40 . . . . . .

7 150 40 . . . . . . .

7,01 40 . . . . . .

8 100 40 . . . . . . .

8,01 40 . . . . . .

9 100 40 . . . . . . .

9,01 40 . . . . . .

10 100 40 . . . . . . .

11 100 40 . . . . . . .

12 100 40 . . . . . . .

12,01 40 . . . . . .

13 100 40 . . . . . . .

13,01 40 . . . . . .

14 100 40 . . . . . . .

14,01 40 . . . . . .

15 100 40 . . . . . . .

15,01 40 . . . . . .

16 100 40 . . . . . . .

16,01 40 . . . . . .

17 100 40 . . . . . . .

17,01 40 . . . . . .

18 100 40 . . . . . . .

18,01 40 . . . . . .

19 100 40 . . . . . . .

19,01 40 . . . . . .

20 40 40 . . . . . . .

21 50 40 . . . . . . .

22 50 40 . . . . . . .

22,01 40 . . . . . .

23 50 40 . . . . . . .

23,01 40 . . . . . .

24 50 40 . . . . . . .

24,01 40 . . . . . .

25 50 40 . . . . . . .

25,01 40 . . . . . .

26 50 40 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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0,235 100 40 28,6295 2,08 . . . . . .

1 0,235 100 6 39,931 28,6985 2,08 . . . . . .

2 0,235 100 76 39,69025 28,93925 2,08 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,153 100 172 39,55225 29,07725 0,88 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1 50 234 38,31475 30,31475 15,5 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 234 38,31475 30,31475 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

11 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

12 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 234 38,31475 38,31475 . . . . . . .

21 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

22 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 234 38,31475 30,31475 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )




[image: image41.emf]Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )
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0,222 100 40 22,272 1,86 . . . . . .

1 0,222 100 39 39,886 22,386 1,86 . . . . . .

2 0,1 50 76 39,0485 23,2235 15,5 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,1 50 88 38,586 23,686 15,5 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1 50 226 36,1735 26,0985 15,5 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,1 50 276 35,136 27,136 15,5 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 276 35,136 27,136 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 276 35,136 27,136 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 276 35,136 27,136 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 276 35,136 27,136 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 276 35,136 27,136 . . . . . . .

11 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

12 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 276 35,136 35,136 . . . . . . .

21 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

22 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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30 40 . . . . . .

1 30 40 . . . . . .

2 150 40 . . . . . . .

2,01 40 . . . . . .

3 150 40 . . . . . . .

3,01 40 . . . . . .

4 150 40 . . . . . . .

4,01 40 . . . . . .

5 150 40 . . . . . . .

5,01 40 . . . . . .

6 150 40 . . . . . . .

6,01 40 . . . . . .

7 150 40 . . . . . . .

7,01 40 . . . . . .

8 100 40 . . . . . . .

8,01 40 . . . . . .

9 100 40 . . . . . . .

9,01 40 . . . . . .

10 100 40 . . . . . . .

11 100 40 . . . . . . .

12 100 40 . . . . . . .

12,01 40 . . . . . .

13 100 40 . . . . . . .

13,01 40 . . . . . .

14 100 40 . . . . . . .

14,01 40 . . . . . .

15 100 40 . . . . . . .

15,01 40 . . . . . .

16 100 40 . . . . . . .

16,01 40 . . . . . .

17 100 40 . . . . . . .

17,01 40 . . . . . .

18 100 40 . . . . . . .

18,01 40 . . . . . .

19 100 40 . . . . . . .

19,01 40 . . . . . .

20 40 40 . . . . . . .

21 50 40 . . . . . . .

22 50 40 . . . . . . .

22,01 40 . . . . . .

23 50 40 . . . . . . .

23,01 40 . . . . . .

24 50 40 . . . . . . .

24,01 40 . . . . . .

25 50 40 . . . . . . .

25,01 40 . . . . . .

26 50 40 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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0,222 100 40 22,272 1,86 . . . . . .

1 0,222 100 39 39,886 22,386 1,86 . . . . . .

2 0,1 50 76 39,0485 23,2235 15,5 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,1 50 88 38,586 23,686 15,5 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1 50 226 36,1735 26,0985 15,5 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,1 50 276 35,136 27,136 15,5 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 276 35,136 27,136 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 276 35,136 27,136 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 276 35,136 27,136 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 276 35,136 27,136 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 276 35,136 27,136 . . . . . . .

11 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

12 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 276 35,136 35,136 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 276 35,136 35,136 . . . . . . .

21 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

22 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 276 35,136 27,136 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  ) (Перспективное положение)




[image: image46.emf]Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )
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0,06 68 40 31,874 1,07 . . . . . .

1 0,06 68 43 39,937 31,937 1,07 . . . . . .

2 100 43 39,937 31,937 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 100 43 39,937 31,937 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 50 43 39,937 31,937 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 43 39,937 31,937 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 43 39,937 31,937 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 43 39,937 31,937 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 43 39,937 31,937 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 43 39,937 31,937 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 43 39,937 31,937 . . . . . . .

11 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

12 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 43 39,937 39,937 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 43 39,937 39,937 . . . . . . .

21 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

22 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 43 39,937 31,937 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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30 40 . . . . . .

1 30 40 . . . . . .

2 150 40 . . . . . . .

2,01 40 . . . . . .

3 150 40 . . . . . . .

3,01 40 . . . . . .

4 150 40 . . . . . . .

4,01 40 . . . . . .

5 150 40 . . . . . . .

5,01 40 . . . . . .

6 150 40 . . . . . . .

6,01 40 . . . . . .

7 150 40 . . . . . . .

7,01 40 . . . . . .

8 100 40 . . . . . . .

8,01 40 . . . . . .

9 100 40 . . . . . . .

9,01 40 . . . . . .

10 100 40 . . . . . . .

11 100 40 . . . . . . .

12 100 40 . . . . . . .

12,01 40 . . . . . .

13 100 40 . . . . . . .

13,01 40 . . . . . .

14 100 40 . . . . . . .

14,01 40 . . . . . .

15 100 40 . . . . . . .

15,01 40 . . . . . .

16 100 40 . . . . . . .

16,01 40 . . . . . .

17 100 40 . . . . . . .

17,01 40 . . . . . .

18 100 40 . . . . . . .

18,01 40 . . . . . .

19 100 40 . . . . . . .

19,01 40 . . . . . .

20 40 40 . . . . . . .

21 50 40 . . . . . . .

22 50 40 . . . . . . .

22,01 40 . . . . . .

23 50 40 . . . . . . .

23,01 40 . . . . . .

24 50 40 . . . . . . .

24,01 40 . . . . . .

25 50 40 . . . . . . .

25,01 40 . . . . . .

26 50 40 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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0,06 68 20 14,874 1,07 . . . . . .

1 0,06 68 43 19,937 14,937 1,07 . . . . . .

2 100 43 19,937 14,937 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 100 43 19,937 14,937 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 50 43 19,937 14,937 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 43 19,937 14,937 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 43 19,937 14,937 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 43 19,937 14,937 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 43 19,937 14,937 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 43 19,937 14,937 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 43 19,937 14,937 . . . . . . .

11 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

12 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 43 19,937 19,937 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 43 19,937 19,937 . . . . . . .

21 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

22 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 43 19,937 14,937 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  ) (Перспективное положение)




[image: image51.emf]Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )
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0,103 100 40 31,8835 0,4 . . . . . .

1 0,103 100 95 39,94175 31,94175 0,4 . . . . . .

2 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

11 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

12 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

21 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

22 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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30 40 . . . . . .

1 30 40 . . . . . .

2 150 40 . . . . . . .

2,01 40 . . . . . .

3 150 40 . . . . . . .

3,01 40 . . . . . .

4 150 40 . . . . . . .

4,01 40 . . . . . .

5 150 40 . . . . . . .

5,01 40 . . . . . .

6 150 40 . . . . . . .

6,01 40 . . . . . .

7 150 40 . . . . . . .

7,01 40 . . . . . .

8 100 40 . . . . . . .

8,01 40 . . . . . .

9 100 40 . . . . . . .

9,01 40 . . . . . .

10 100 40 . . . . . . .

11 100 40 . . . . . . .

12 100 40 . . . . . . .

12,01 40 . . . . . .

13 100 40 . . . . . . .

13,01 40 . . . . . .

14 100 40 . . . . . . .

14,01 40 . . . . . .

15 100 40 . . . . . . .

15,01 40 . . . . . .

16 100 40 . . . . . . .

16,01 40 . . . . . .

17 100 40 . . . . . . .

17,01 40 . . . . . .

18 100 40 . . . . . . .

18,01 40 . . . . . .

19 100 40 . . . . . . .

19,01 40 . . . . . .

20 40 40 . . . . . . .

21 50 40 . . . . . . .

22 50 40 . . . . . . .

22,01 40 . . . . . .

23 50 40 . . . . . . .

23,01 40 . . . . . .

24 50 40 . . . . . . .

24,01 40 . . . . . .

25 50 40 . . . . . . .

25,01 40 . . . . . .

26 50 40 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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0,103 100 40 31,8835 0,4 . . . . . .

1 0,103 100 95 39,94175 31,94175 0,4 . . . . . .

2 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 80 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 150 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

11 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

12 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 150 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 50 95 39,94175 39,94175 . . . . . . .

21 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

22 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 95 39,94175 31,94175 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  ) (Перспективное положение)



Приложение 4. (к пункту 1-9-а) 

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.


[image: image56.emf]Топливо -ж.п.т.

Q ов = 0,22 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,84 Гкал/ч

Qсумм. = 0,84 Гкал/ч .

Qн.р. = 9800 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут      Труба № 1      Труба № 2

Кол-во котлов 2шт -- .

Материал трубы металл --

Диаметр д. трубы = 0,4м . .

Диаметр устья трубы 0,4м . .

Высота д. трубы = 18м . .

Н изолиров. трубы = 18м . .

К.п.д. котла  = 0,74 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180оС . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = % . .

Зольность 0,5% . .

Плотность топлива 0,7т/м3 . .

Концентрация кислорода в дым. газах 8% . .

Характеристика гранулометрического 

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

Зеркало горения F = 4м2 . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог 0,1% . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,147331 0,12603003 0,0428318 0,000000093

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,259833 0,22226592 0,0755379 0,000000164 0,0150054

д. труба № 2

КОП  = 11,38737260,036386 4,44531844 0,1000358 0,046129058 16,015242

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Существующее положение.

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к01!R137C228:R193C237 \a \p [image: image57.emf]Топливо -газ

Q ов = 0,28 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,34 Гкал/ч

Qсумм. = 0,34 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут     Труба № 1         Труба № 2

Кол-во котлов 2шт . .

Материал трубы металл .

Диаметр д. трубы = 0,4м . .

Диаметр устья трубы 0,4м . .

Высота д. трубы = 18м . .

Н изолиров. трубы = 18м . .

К.п.д. котла  = 0,9 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180С . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

. . . . .

.

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

. . . . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% . .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с Noх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,018138 0,00034931 0,0111136 0,000000010

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,096867 0,0018655 0,0593529 0,000000055

д. труба № 2

КОП  = 3,157566870,029288 0,03730996 0,007252827 3,2314176

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Перспективное положение.
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  До   После

 реконструкции  реконструкции

   Расчетная производительность котельной,  Гкал/ч

  ( с учетом собств. нужд котельной ) 0,83 0,34

   Установленная производительность котельной,  Гкал/ч 0,84 0,34

   Годовая выработка тепла,     тыс. Гкал/год 0,41 0,51

   Годовой отпуск тепла,     тыс. Гкал/год 0,40 0,50

   Годовое число часов использования установ. мощности,  час 489,89 1483,48

   Годовой расход натурального топлива,  тонн , тыс.нм3 56,70 тонн 70,88

   Годовой расход условного топлива,  тут/год 79,38 81,00

    Коэффициент полезного действия котлов 0,74 0,90

   Установленная мощность токоприемников,  КВт 7,42 2,50

   Годовой расход эл. энергии,  тыс. КВтч 6,93 8,60

   Годовой расход воды,  тыс. м3 0,48 0,47

   Численность персонала,  чел 3 1

   Удельная численность персонала,  чел / Гкал/ч 3,60 2,96

   Удельный расход условного топлива,  кгут/Гкал 193,05 158,73

    Режим работы котельной,   дней в году 181 181

   Общая сметная стоимость строительства,  тыс. руб 5423,50

. .

. .

. . .

. .

.

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

Основные технико-экономические показатели.
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  Выброс оксидов азота, г/с  ( т/год )  0,2598325 0,0181381 0,0968673

  Выброс оксида углерода, г/с  ( т/год )  0,0755379 0,0111136 0,0593529

  Выброс сернистого ангидрида, г/с  ( т/год )  0,2222659 0,0003493 0,0018655

  Выброс золы, сажи, г/с  ( т/год )  0,0150054

  Выброс бенз(а)пирена, г/с  ( т/год )  0,0000002 0,0000000 0,0000001

  Выброс пентаксида ванадия, г/с  ( т/год ) 

Максимальная приземная концентрация NО2, мг/м3 0,0162014 0,0050964

Максимальная приземная концентрация СО, мг/м3 0,0054754 0,0036301

Максимальная приземная концентрация SO2, мг/м3 0,0161111 0,0001141

Максимальная приземная концентрация золы, мг/м3 0,0051604

Максимальная приземная концентрация сажи, мг/м3

Максимальная приземная концентрация V2O5, мг/м3

  Макс.приземная концентрация бенз(а)пирена, мг/м3 0,0000000 0,0000000

  Макс. безразмерная приземная концентрация SO2+NO2 0,2228274 0,0601859

   Параметры газовоздушной смеси на выходе из дымовых труб : 

   при t нар.возд.  = -1оС  и скорости ветра

  Температура дымовых газов ,  оС 178,36 179,04

  Объем дымовых газов ,   м3/с 0,56 0,25

  Скорость дымовых газов ,  м/с 4,44 2,02

  Теплопроизводительность котельной,  Гкал/ч 0,83936 0,344

  Теплопроизводительность 1 котла,  Гкал/ч 0,41968 0,172

  Материал дымовой трубы металл металл

   Диаметр дымовой трубы ,   м 0,4 . 0,4

  Высота дымовой трубы ,  м 18 18

  Длина теплоизолированного участка д. трубы ,  м 18 18

. . .

. .

. .

. 3

  Опасная скорость ветра,  м/с 1,16 0,89

  Расстояние, на котором достигается  Сmax,  м 117,40 85,68

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно Методике определения

  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью

  менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.  ( Госком. РФ по охране окружающей среды, М.,1999).

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответс-

  твии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся

  в выбросах предприятий.  ОНД-86.  ( Л.: Гидрометеоиздат, 1987 ).

       В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных

  веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые собственными выбросами котельной,  без

  учета фонового загрязнения атмосферы.  Максимальная безразмерная концентрация группы веществ

  NO2 + SO2  на уровне 

1этажа жилой застройки без учета фонового загрязнения составит 

0,051205ПДК  при опасной скорости ветра  м/с   на расстоянии 85,68 м от трубы

  и  0,00397072ПДК  при опасной скорости ветра  3,46 м/с на расстоянии 163,64

  метров от дымовой трубы.  Значение максимальной безразмерной концентрации группы суммации

  NO2 +SO2  приведено  к  ПДК м.р. для жилой застройки.

Результаты расчета выбросов вредных веществ.




[image: image60.emf]Топливо -ж.п.т.

Q ов = 0,24 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 1,26 Гкал/ч

Qсумм. = 1,26 Гкал/ч .

Qн.р. = 9800 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут      Труба № 1      Труба № 2

Кол-во котлов 3шт -- .

Материал трубы металл --

Диаметр д. трубы = 0,5м . .

Диаметр устья трубы 0,5м . .

Высота д. трубы = 22м . .

Н изолиров. трубы = 22м . .

К.п.д. котла  = 0,74 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180оС . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = % . .

Зольность 0,5% . .

Плотность топлива 0,7т/м3 . .

Концентрация кислорода в дым. газах 8% . .

Характеристика гранулометрического 

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

Зеркало горения F = 4м2 . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог 0,1% . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,220997 0,18904505 0,0642476 0,000000139

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,272592 0,23318077 0,0792473 0,000000172 0,0089544

д. труба № 2

КОП  = 12,11962910,037991 4,66361533 0,0596959 0,050045879 16,930977

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)

Исходные данные.  Существующее положение.
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Q ов = 0,24 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,52 Гкал/ч

Qсумм. = 0,52 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут     Труба № 1         Труба № 2

Кол-во котлов 2шт . .

Материал трубы металл .

Диаметр д. трубы = 0,5м . .

Диаметр устья трубы 0,5м . .

Высота д. трубы = 22м . .

Н изолиров. трубы = 22м . .

К.п.д. котла  = 0,9 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180С . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

. . . . .

.

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

. . . . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% . .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с Noх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,0282 0,00052396 0,0166705 0,000000015

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,084872 0,00157695 0,0501724 0,000000047

д. труба № 2

КОП  = 2,658980930,025177 0,03153899 0,005450628 2,7211479

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Перспективное положение.
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  До   После

 реконструкции  реконструкции

   Расчетная производительность котельной,  Гкал/ч

  ( с учетом собств. нужд котельной ) 1,25 0,51

   Установленная производительность котельной,  Гкал/ч 1,26 0,52

   Годовая выработка тепла,     тыс. Гкал/год 0,43 0,43

   Годовой отпуск тепла,     тыс. Гкал/год 0,42 0,42

   Годовое число часов использования установ. мощности,  час 342,63 836,02

   Годовой расход натурального топлива,  тонн , тыс.нм3 59,48 тонн 59,91

   Годовой расход условного топлива,  тут/год 83,28 68,47

    Коэффициент полезного действия котлов 0,74 0,90

   Установленная мощность токоприемников,  КВт 7,42 2,50

   Годовой расход эл. энергии,  тыс. КВтч 8,47 8,47

   Годовой расход воды,  тыс. м3 0,49 0,43

   Численность персонала,  чел 3 1

   Удельная численность персонала,  чел / Гкал/ч 2,39 1,96

   Удельный расход условного топлива,  кгут/Гкал 193,05 158,73

    Режим работы котельной,   дней в году 181 181

   Общая сметная стоимость строительства,  тыс. руб 7156,96

. .
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Основные технико-экономические показатели.
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  Выброс оксидов азота, г/с  ( т/год )  0,2725921 0,0281998 0,0848719

  Выброс оксида углерода, г/с  ( т/год )  0,0792473 0,0166705 0,0501724

  Выброс сернистого ангидрида, г/с  ( т/год )  0,2331808 0,0005240 0,0015769

  Выброс золы, сажи, г/с  ( т/год )  0,0089544

  Выброс бенз(а)пирена, г/с  ( т/год )  0,0000002 0,0000000 0,0000000

  Выброс пентаксида ванадия, г/с  ( т/год ) 

Максимальная приземная концентрация NО2, мг/м3 0,0146556 0,0046660

Максимальная приземная концентрация СО, мг/м3 0,0049530 0,0032065

Максимальная приземная концентрация SO2, мг/м3 0,0145739 0,0001008

Максимальная приземная концентрация золы, мг/м3 0,0046681

Максимальная приземная концентрация сажи, мг/м3

Максимальная приземная концентрация V2O5, мг/м3

  Макс.приземная концентрация бенз(а)пирена, мг/м3 0,0000000 0,0000000

  Макс. безразмерная приземная концентрация SO2+NO2 0,2015666 0,0550953

   Параметры газовоздушной смеси на выходе из дымовых труб : 

   при t нар.возд.  = -1оС  и скорости ветра

  Температура дымовых газов ,  оС 177,70 178,65

  Объем дымовых газов ,   м3/с 0,84 0,38

  Скорость дымовых газов ,  м/с 4,26 1,93

  Теплопроизводительность котельной,  Гкал/ч 1,25904 0,516

  Теплопроизводительность 1 котла,  Гкал/ч 0,41968 0,258

  Материал дымовой трубы металл металл

   Диаметр дымовой трубы ,   м 0,5 . 0,5

  Высота дымовой трубы ,  м 22 22

  Длина теплоизолированного участка д. трубы ,  м 22 22

. . .

. .

. .

. 3

  Опасная скорость ветра,  м/с 1,24 0,95

  Расстояние, на котором достигается  Сmax,  м 151,70 111,09

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно Методике определения

  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью

  менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.  ( Госком. РФ по охране окружающей среды, М.,1999).

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответс-

  твии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся

  в выбросах предприятий.  ОНД-86.  ( Л.: Гидрометеоиздат, 1987 ).

       В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных

  веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые собственными выбросами котельной,  без

  учета фонового загрязнения атмосферы.  Максимальная безразмерная концентрация группы веществ

  NO2 + SO2  на уровне 

1этажа жилой застройки без учета фонового загрязнения составит 

0,048115ПДК  при опасной скорости ветра  м/с   на расстоянии 111,09 м от трубы

  и  0,00662923ПДК  при опасной скорости ветра  3,46 м/с на расстоянии 163,64

  метров от дымовой трубы.  Значение максимальной безразмерной концентрации группы суммации

  NO2 +SO2  приведено  к  ПДК м.р. для жилой застройки.

Результаты расчета выбросов вредных веществ.




[image: image64.emf]Топливо -газ

Q ов = 0,22 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,33 Гкал/ч

Qсумм. = 0,33 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут      Труба № 1      Труба № 2

Кол-во котлов 2шт -- .

Материал трубы металл --

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,90 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180оС . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

Концентрация кислорода в дым. газах 8% . .

Характеристика гранулометрического 

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

Зеркало горения F = 4м2 . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,017256 0,0003337 0,0106169 0,000000010

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,077467 0,00149804 0,0476617 0,000000044

д. труба № 2

КОП  = 2,36141816 0,02404 0,02996073 0,004995101 2,4204145

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Существующее положение.

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )
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Q ов = 0,22 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,33 Гкал/ч

Qсумм. = 0,33 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут     Труба № 1         Труба № 2

Кол-во котлов 2шт . .

Материал трубы металл .

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,895 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180С . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

. . . . .

.

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

. . . . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% . .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с Noх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,017256 0,0003337 0,0106169 0,000000010

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,077467 0,00149804 0,0476617 0,000000044

д. труба № 2

КОП  = 2,36141816 0,02404 0,02996073 0,004995101 2,4204145

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Перспективное положение.
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  До   После

 реконструкции  реконструкции

   Расчетная производительность котельной,  Гкал/ч

  ( с учетом собств. нужд котельной ) 0,32 0,32

   Установленная производительность котельной,  Гкал/ч 0,33 0,33

   Годовая выработка тепла,     тыс. Гкал/год 0,41 0,41

   Годовой отпуск тепла,     тыс. Гкал/год 0,40 0,40

   Годовое число часов использования установ. мощности,  час 1247,00 1247,00

   Годовой расход натурального топлива,  тонн , тыс.нм3 56,92 тыс.м3 56,92

   Годовой расход условного топлива,  тут/год 65,05 65,05

    Коэффициент полезного действия котлов 0,90 0,90

   Установленная мощность токоприемников,  КВт 2,00 2,00

   Годовой расход эл. энергии,  тыс. КВтч 6,73 6,73

   Годовой расход воды,  тыс. м3 0,48 0,42

   Численность персонала,  чел 3 1

   Удельная численность персонала,  чел / Гкал/ч 9,32 3,11

   Удельный расход условного топлива,  кгут/Гкал 159,62 159,62

    Режим работы котельной,   дней в году 181 181

   Общая сметная стоимость строительства,  тыс. руб 2276,28
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Основные технико-экономические показатели.
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  Выброс оксидов азота, г/с  ( т/год )  0,0774669 0,0172562 0,0774669

  Выброс оксида углерода, г/с  ( т/год )  0,0476617 0,0106169 0,0476617

  Выброс сернистого ангидрида, г/с  ( т/год )  0,0014980 0,0003337 0,0014980

  Выброс золы, сажи, г/с  ( т/год ) 

  Выброс бенз(а)пирена, г/с  ( т/год )  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  Выброс пентаксида ванадия, г/с  ( т/год ) 

Максимальная приземная концентрация NО2, мг/м3 0,0051862 0,0091103

Максимальная приземная концентрация СО, мг/м3 0,0037093 0,0065160

Максимальная приземная концентрация SO2, мг/м3 0,0001166 0,0002048

Максимальная приземная концентрация золы, мг/м3

Максимальная приземная концентрация сажи, мг/м3

Максимальная приземная концентрация V2O5, мг/м3

  Макс.приземная концентрация бенз(а)пирена, мг/м3 0,0000000 0,0000000

  Макс. безразмерная приземная концентрация SO2+NO2 0,0612471 0,1075893

   Параметры газовоздушной смеси на выходе из дымовых труб : 

   при t нар.возд.  = -1оС  и скорости ветра

  Температура дымовых газов ,  оС 179,18 179,37

  Объем дымовых газов ,   м3/с 0,24 0,24

  Скорость дымовых газов ,  м/с 4,98 4,98

  Теплопроизводительность котельной,  Гкал/ч 0,3268 0,3268

  Теплопроизводительность 1 котла,  Гкал/ч 0,1634 0,1634

  Материал дымовой трубы металл металл

   Диаметр дымовой трубы ,   м 0,25 . 0,25

  Высота дымовой трубы ,  м 12 12

  Длина теплоизолированного участка д. трубы ,  м 12 12

. . .

. .

. .

. 3

  Опасная скорость ветра,  м/с 1,01 1,01

  Расстояние, на котором достигается  Сmax,  м 70,00 69,90

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно Методике определения

  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью

  менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.  ( Госком. РФ по охране окружающей среды, М.,1999).

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответс-

  твии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся

  в выбросах предприятий.  ОНД-86.  ( Л.: Гидрометеоиздат, 1987 ).

       В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных

  веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые собственными выбросами котельной,  без

  учета фонового загрязнения атмосферы.  Максимальная безразмерная концентрация группы веществ

  NO2 + SO2  на уровне 

1этажа жилой застройки без учета фонового загрязнения составит 

0,099306ПДК  при опасной скорости ветра  м/с   на расстоянии 69,90 м от трубы

  и  0,00623005ПДК  при опасной скорости ветра  3,46 м/с на расстоянии 163,64

  метров от дымовой трубы.  Значение максимальной безразмерной концентрации группы суммации

  NO2 +SO2  приведено  к  ПДК м.р. для жилой застройки.

Результаты расчета выбросов вредных веществ.
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Q ов = 0,10 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,42 Гкал/ч

Qсумм. = 0,42 Гкал/ч .

Qн.р. = 9800 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут      Труба № 1      Труба № 2

Кол-во котлов 1шт -- .

Материал трубы металл --

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,74 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180оС . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = % . .

Зольность 0,5% . .

Плотность топлива 0,7т/м3 . .

Концентрация кислорода в дым. газах 8% . .

Характеристика гранулометрического 

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

Зеркало горения F = 4м2 . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог 0,1% . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,073666 0,06301502 0,0214159 0,000000046

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,119477 0,10220263 0,0347339 0,000000075 0,0192679

д. труба № 2

КОП  = 4,147529640,018083 2,04405268 0,1284527 0,01231335 6,3504313

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Существующее положение.

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )
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Q ов = 0,10 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,12 Гкал/ч

Qсумм. = 0,12 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут     Труба № 1         Труба № 2

Кол-во котлов 2шт . .

Материал трубы металл .

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,9 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180С . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

. . . . .

.

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

. . . . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% . .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с Noх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,005927 0,00012226 0,0038898 0,000000004

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,03351 0,00069117 0,0219905 0,000000020

д. труба № 2

КОП  = 0,794423070,011984 0,01382347 0,001341079 0,8215716

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Перспективное положение.
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  До   После

 реконструкции  реконструкции

   Расчетная производительность котельной,  Гкал/ч

  ( с учетом собств. нужд котельной ) 0,42 0,12

   Установленная производительность котельной,  Гкал/ч 0,42 0,12

   Годовая выработка тепла,     тыс. Гкал/год 0,19 0,19

   Годовой отпуск тепла,     тыс. Гкал/год 0,18 0,18

   Годовое число часов использования установ. мощности,  час 450,52 1570,39

   Годовой расход натурального топлива,  тонн , тыс.нм3 26,07 тонн 26,26

   Годовой расход условного топлива,  тут/год 36,50 30,01

    Коэффициент полезного действия котлов 0,74 0,90

   Установленная мощность токоприемников,  КВт 6,36 1,50

   Годовой расход эл. энергии,  тыс. КВтч 4,02 4,02

   Годовой расход воды,  тыс. м3 0,38 0,32

   Численность персонала,  чел 3 1

   Удельная численность персонала,  чел / Гкал/ч 7,19 8,47

   Удельный расход условного топлива,  кгут/Гкал 193,05 158,73

    Режим работы котельной,   дней в году 181 181

   Общая сметная стоимость строительства,  тыс. руб 3128,14
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Основные технико-экономические показатели.
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  Выброс оксидов азота, г/с  ( т/год )  0,1194766 0,0059274 0,0335102

  Выброс оксида углерода, г/с  ( т/год )  0,0347339 0,0038898 0,0219905

  Выброс сернистого ангидрида, г/с  ( т/год )  0,1022026 0,0001223 0,0006912

  Выброс золы, сажи, г/с  ( т/год )  0,0192679

  Выброс бенз(а)пирена, г/с  ( т/год )  0,0000001 0,0000000 0,0000000

  Выброс пентаксида ванадия, г/с  ( т/год ) 

Максимальная приземная концентрация NО2, мг/м3 0,0206654 0,0052045

Максимальная приземная концентрация СО, мг/м3 0,0069841 0,0039703

Максимальная приземная концентрация SO2, мг/м3 0,0205502 0,0001248

Максимальная приземная концентрация золы, мг/м3 0,0065823

Максимальная приземная концентрация сажи, мг/м3

Максимальная приземная концентрация V2O5, мг/м3

  Макс.приземная концентрация бенз(а)пирена, мг/м3 0,0000000 0,0000000

  Макс. безразмерная приземная концентрация SO2+NO2 0,2842234 0,0614784

   Параметры газовоздушной смеси на выходе из дымовых труб : 

   при t нар.возд.  = -1оС  и скорости ветра

  Температура дымовых газов ,  оС 179,15 179,56

  Объем дымовых газов ,   м3/с 0,28 0,09

  Скорость дымовых газов ,  м/с 5,69 1,83

  Теплопроизводительность котельной,  Гкал/ч 0,41968 0,1204

  Теплопроизводительность 1 котла,  Гкал/ч 0,41968 0,0602

  Материал дымовой трубы металл металл

   Диаметр дымовой трубы ,   м 0,25 . 0,25

  Высота дымовой трубы ,  м 12 12

  Длина теплоизолированного участка д. трубы ,  м 12 12

. . .

. .

. .

. 3

  Опасная скорость ветра,  м/с 1,05 0,72

  Расстояние, на котором достигается  Сmax,  м 74,10 46,48

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно Методике определения

  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью

  менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.  ( Госком. РФ по охране окружающей среды, М.,1999).

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответс-

  твии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся

  в выбросах предприятий.  ОНД-86.  ( Л.: Гидрометеоиздат, 1987 ).

       В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных

  веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые собственными выбросами котельной,  без

  учета фонового загрязнения атмосферы.  Максимальная безразмерная концентрация группы веществ

  NO2 + SO2  на уровне 

1этажа жилой застройки без учета фонового загрязнения составит 

0,047524ПДК  при опасной скорости ветра  м/с   на расстоянии 46,48 м от трубы

  и  0,00048863ПДК  при опасной скорости ветра  3,46 м/с на расстоянии 163,64

  метров от дымовой трубы.  Значение максимальной безразмерной концентрации группы суммации

  NO2 +SO2  приведено  к  ПДК м.р. для жилой застройки.

Результаты расчета выбросов вредных веществ.




[image: image72.emf]Топливо -газ

Q ов = 0,10 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,33 Гкал/ч

Qсумм. = 0,33 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут      Труба № 1      Труба № 2

Кол-во котлов 2шт -- .

Материал трубы металл --

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,85 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180оС . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

Концентрация кислорода в дым. газах 8% . .

Характеристика гранулометрического 

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

Зеркало горения F = 4м2 . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,018234 0,00035261 0,0112186 0,000000010

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,037979 0,00073442 0,0233665 0,000000022

д. труба № 2

КОП  = 0,934811260,012657 0,01468846 0,001486842 0,9636434

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Существующее положение.

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )
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Q ов = 0,10 Гкал/ч

Q гвс = Гкал/ч

Q котельной  = 0,33 Гкал/ч

Qсумм. = 0,33 Гкал/ч .

Qн.р. = 8000 ккал/м3

Нагрузка 1 Gnom

Т н.р. = -20 оС

Скорость ветра  3 м/с

Т нар. воздуха : -1 оС

Тн.р. = -20 оС

Тср.о. = 2,3 оС

n от. = 181 сут

n гвс. = 24 сут     Труба № 1         Труба № 2

Кол-во котлов 2шт . .

Материал трубы металл .

Диаметр д. трубы = 0,25м . .

Диаметр устья трубы 0,25м . .

Высота д. трубы = 12м . .

Н изолиров. трубы = 12м . .

К.п.д. котла  = 0,847 .

to воздуха = 20оС

Степень рециркуляции - % . .

Т ух. газов за котлом  : 180С . .

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную

     зону факела ( в процентах от общего

     кол-ва организованного воздуха )  - % . .

Содержание серы Sr  = % . .

Содержание   Н2S  = 0,002% . .

Зольность % . .

Плотность газа 0,7кг/м3 . .

. . . . .

.

состава угля ( остаток на сите с ячейками 6 мм ) % . .

. . . . .

Теплонапряжение топки 900КВт/м3 . .

Хим. недожог 0,05% . .

Мех. недожог % . .

 a топка  = 1,1 .

 a присос  = .

Тип котлов  - водогрейный .

Нагрузка котлов 100% . .

Процент подавления выхода Nox % . .

К-т рельефа местности   К  = 1

Выбросы вредных веществ, г/с Noх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,018234 0,00035261 0,0112186 0,000000010

д. труба № 2

Выбросы вредных веществ, т/год NОх SO2 СО бенз(a)пирен мин. часть сажа V2O5

д. труба № 1 0,037979 0,00073442 0,0233665 0,000000022

д. труба № 2

КОП  = 0,934811260,012657 0,01468846 0,001486842 0,9636434

Категория опасности котельной,  как предприятия   -- четвертая 

Исходные данные.  Перспективное положение.
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  До   После

 реконструкции  реконструкции

   Расчетная производительность котельной,  Гкал/ч

  ( с учетом собств. нужд котельной ) 0,32 0,32

   Установленная производительность котельной,  Гкал/ч 0,33 0,33

   Годовая выработка тепла,     тыс. Гкал/год 0,19 0,19

   Годовой отпуск тепла,     тыс. Гкал/год 0,18 0,18

   Годовое число часов использования установ. мощности,  час 578,56 578,56

   Годовой расход натурального топлива,  тонн , тыс.нм3 27,90 тыс.м3 27,90

   Годовой расход условного топлива,  тут/год 31,89 31,89

    Коэффициент полезного действия котлов 0,85 0,85

   Установленная мощность токоприемников,  КВт 2,50 2,50

   Годовой расход эл. энергии,  тыс. КВтч 6,86 6,86

   Годовой расход воды,  тыс. м3 0,38 0,32

   Численность персонала,  чел 3 1

   Удельная численность персонала,  чел / Гкал/ч 9,25 3,08

   Удельный расход условного топлива,  кгут/Гкал 168,66 168,66

    Режим работы котельной,   дней в году 181 181

   Общая сметная стоимость строительства,  тыс. руб 392,50

. .

. .

. . .

. .

.

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

Основные технико-экономические показатели.
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  Выброс оксидов азота, г/с  ( т/год )  0,0379787 0,0182342 0,0379787

  Выброс оксида углерода, г/с  ( т/год )  0,0233665 0,0112186 0,0233665

  Выброс сернистого ангидрида, г/с  ( т/год )  0,0007344 0,0003526 0,0007344

  Выброс золы, сажи, г/с  ( т/год ) 

  Выброс бенз(а)пирена, г/с  ( т/год )  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  Выброс пентаксида ванадия, г/с  ( т/год ) 

Максимальная приземная концентрация NО2, мг/м3 0,0053331 0,0092629

Максимальная приземная концентрация СО, мг/м3 0,0038144 0,0066251

Максимальная приземная концентрация SO2, мг/м3 0,0001199 0,0002082

Максимальная приземная концентрация золы, мг/м3

Максимальная приземная концентрация сажи, мг/м3

Максимальная приземная концентрация V2O5, мг/м3

  Макс.приземная концентрация бенз(а)пирена, мг/м3 0,0000000 0,0000000

  Макс. безразмерная приземная концентрация SO2+NO2 0,0629821 0,1093913

   Параметры газовоздушной смеси на выходе из дымовых труб : 

   при t нар.возд.  = -1оС  и скорости ветра

  Температура дымовых газов ,  оС 179,17 179,36

  Объем дымовых газов ,   м3/с 0,26 0,26

  Скорость дымовых газов ,  м/с 5,29 5,29

  Теплопроизводительность котельной,  Гкал/ч 0,3268 0,3268

  Теплопроизводительность 1 котла,  Гкал/ч 0,1634 0,1634

  Материал дымовой трубы металл металл

   Диаметр дымовой трубы ,   м 0,25 . 0,25

  Высота дымовой трубы ,  м 12 12

  Длина теплоизолированного участка д. трубы ,  м 12 12

. . .

. .

. .

. 3

  Опасная скорость ветра,  м/с 1,03 1,03

  Расстояние, на котором достигается  Сmax,  м 71,80 71,75

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно Методике определения

  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью

  менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.  ( Госком. РФ по охране окружающей среды, М.,1999).

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответс-

  твии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся

  в выбросах предприятий.  ОНД-86.  ( Л.: Гидрометеоиздат, 1987 ).

       В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных приземных концентраций вредных

  веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые собственными выбросами котельной,  без

  учета фонового загрязнения атмосферы.  Максимальная безразмерная концентрация группы веществ

  NO2 + SO2  на уровне 

1этажа жилой застройки без учета фонового загрязнения составит 

0,101754ПДК  при опасной скорости ветра  м/с   на расстоянии 71,75 м от трубы

  и  0,00701635ПДК  при опасной скорости ветра  3,46 м/с на расстоянии 163,64

  метров от дымовой трубы.  Значение максимальной безразмерной концентрации группы суммации

  NO2 +SO2  приведено  к  ПДК м.р. для жилой застройки.

Результаты расчета выбросов вредных веществ.



Приложение 5. (к пункту 1-2-а) 

Структура основного оборудования


[image: image76.emf]В существующей котельной установлены два водогрейных  котла

КС теплопроизводительностью по 0,488МВт каждый

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

Существующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

предназначена   для теплоснабжения систем отопления

зданий жилого и общественного назначения.

   Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : . .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; . .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ;

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

   также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо с годовым объемом потребления

0,08 тыс. тут. .

. . .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

 На площадке расположения котельной размещаются : существующее здание

кирпичной котельной размерами 11 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  400мм,     высотой 18метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся. Здание котельной -  кирипичное,  1965года постройки,

  находится в удовлетворительном состоянии.Котлы введены в эксплуатацию  в 1965году.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет три человека.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

.

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  ) (существующее положение)
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и  тепловых сетей :

Котлы  находятся в эксплуатации  с 1965года. Износ котлов составляет 100,00%.

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 74,00% , что свидетельствует о необходимости 

выполнения пуско-наладочных работ, а при выработке ресурса работы и замены основного

оборудования котельной. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 56,70тонн

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 193,05кгут/Гкал ,

что превышает нормативный показатель 168,07кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

2257,31руб/Гкал       или 59,59% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 55,51кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 237,02руб/Гкал       или

6,26%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,50тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,18тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,18м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,18м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 1,98%

или 75,02руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,30тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 6,02%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 24,20Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 411,19Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 402,03Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

377,82Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

5,89%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 5,94%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,00119от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,59Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 17,36%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии. .

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 4,20%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,20%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,47%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учетом данных,

предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, 

энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным

энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования

( энергоаудита ).



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к01!R271C93:R329C104 \a \p [image: image78.emf]      Согласно теплотехническим, экономическим и экологическим расчетам, выполненным по нескольким 

   возможным вариантам усовершенствования ( модернизации ) существующей схемы теплоснабжения 

   объектов, подключенных ( подключаемых ) к рассматриваемой котельной,  определён основной вариант, 

   ( дополнительные расчетные варианты хранятся в архиве разработчика проекта ),  по которому :

В действующей котельной установлены два водогрейных  котла

_ теплопроизводительностью по 0,2МВт каждый .

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

  Действующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

  предназначена для теплоснабжения систем отопления жилого района.

зданий жилого и общественного назначения.

.    Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ; .

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

  также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,081002951тыс. тут. .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

.

.

  На площадке расположения рассматриваемой котельной размещаются : существующее здание

действующей котельной размерами  11 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  400мм,     высотой 18метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся.

  Основное и вспомогательное оборудование действующей котельной размещается

  в существующем здании действующей котельной.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет один человек.

.

.

.

.

. . . .

.

Общие сведения о технических характеристиках котельной к расчётному 2032 году



[image: image79.emf]В существующей котельной установлены три водогрейных  котла

КС теплопроизводительностью по 0,488МВт каждый

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

Существующая котельная  с 3 - мя  водогрейными котлами

предназначена   для теплоснабжения систем отопления

зданий жилого и общественного назначения.

   Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : . .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; . .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ;

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

   также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо с годовым объемом потребления

0,08 тыс. тут. .

. . .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

 На площадке расположения котельной размещаются : существующее здание

кирпичной котельной размерами 9 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  500мм,     высотой 22метра ;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся. Здание котельной -  кирипичное,  1974года постройки,

  находится в удовлетворительном состоянии.Котлы введены в эксплуатацию  в 1974году.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет три человека.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

.

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1) (существующее положение)
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и  тепловых сетей :

Котлы  находятся в эксплуатации  с 1974года. Износ котлов составляет 100,00%.

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 74,00% , что свидетельствует о необходимости 

выполнения пуско-наладочных работ, а при выработке ресурса работы и замены основного

оборудования котельной. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 59,48тонн

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 193,05кгут/Гкал ,

что превышает нормативный показатель 168,07кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

2257,31руб/Гкал       или 59,12% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 29,75кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 127,03руб/Гкал       или

3,33%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,50тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,19тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,14м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,14м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 1,90%

или 72,36руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,30тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 11,99%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 50,58Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 431,38Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 421,77Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

371,18Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

11,73%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 11,25%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,00311от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 1,64Гкал/год.

Значительные потери тепла через теплоизоляционную конструкцию теплосетей свыше 10 % обусловлены

большой протяженностью тепловых сетей, завышенными диаметрами трубопроводов и

неудовлетворительным состоянием теплоизоляционной конструкции теплосетей.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 16,10%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии. .

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 3,90%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,19%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,22%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учетом данных,

предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, 

энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным

энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования

( энергоаудита ).



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к02!R271C93:R329C104 \a \p [image: image81.emf]      Согласно теплотехническим, экономическим и экологическим расчетам, выполненным по нескольким 

   возможным вариантам усовершенствования ( модернизации ) существующей схемы теплоснабжения 

   объектов, подключенных ( подключаемых ) к рассматриваемой котельной,  определён основной вариант, 

   ( дополнительные расчетные варианты хранятся в архиве разработчика проекта ),  по которому :

В действующей котельной установлены два водогрейных  котла

_ теплопроизводительностью по 0,3МВт каждый .

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

  Действующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

  предназначена для теплоснабжения систем отопления жилого района.

зданий жилого и общественного назначения.

.    Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ; .

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

  также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,068473717тыс. тут. .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

.

.

  На площадке расположения рассматриваемой котельной размещаются : существующее здание

действующей котельной размерами  9 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  500мм,     высотой 22метра ;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся.

  Основное и вспомогательное оборудование действующей котельной размещается

  в существующем здании действующей котельной.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет один человек.

.

.

.

.

. . . .

.

Общие сведения о технических характеристиках котельной к расчётному 2032 году



[image: image82.emf]В существующей котельной установлены два водогрейных  котла

Дакон теплопроизводительностью по 0,19МВт каждый

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

Существующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

предназначена   для теплоснабжения систем отопления

зданий жилого и общественного назначения.

   Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : . .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; . .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ;

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

   также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,07 тыс. тут. .

. . .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

 На площадке расположения котельной размещаются : существующее здание

кирпичной котельной размерами 2 6 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся. Здание котельной -  кирипичное,  2008года постройки,

  находится в удовлетворительном состоянии.Котлы введены в эксплуатацию  в 2008году.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет три человека.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

.

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  ) (существующее положение)
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и  тепловых сетей :

Котлы  находятся в эксплуатации  с 2008года. Износ котлов составляет 13,00%.

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 89,50% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 56,92тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 159,62кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

604,33руб/Гкал       или 33,57% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 29,54кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 126,12руб/Гкал       или

7,01%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,50тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,18тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,18м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,18м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 4,20%

или 75,53руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,30тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 8,99%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 35,82Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 407,52Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 398,44Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

362,62Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

8,79%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 8,55%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,00109от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,54Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 33,76%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии. .

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 8,17%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,41%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,34%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учетом данных,

предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, 

энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным

энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования

( энергоаудита ).



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к03!R271C93:R329C104 \a \p [image: image84.emf]      Согласно теплотехническим, экономическим и экологическим расчетам, выполненным по нескольким 

   возможным вариантам усовершенствования ( модернизации ) существующей схемы теплоснабжения 

   объектов, подключенных ( подключаемых ) к рассматриваемой котельной,  определён основной вариант, 

   ( дополнительные расчетные варианты хранятся в архиве разработчика проекта ),  по которому :

В действующей котельной установлены два водогрейных  котла

Дакон теплопроизводительностью по 0,19МВт каждый .

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

  Действующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

  предназначена для теплоснабжения систем отопления жилого района.

зданий жилого и общественного назначения.

.    Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ; .

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

  также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,065047183тыс. тут. .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

.

.

  На площадке расположения рассматриваемой котельной размещаются : существующее здание

действующей котельной размерами  3 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся.

  Основное и вспомогательное оборудование действующей котельной размещается

  в существующем здании действующей котельной.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет один человек.

.

.

.

.

. . . .

.

Общие сведения о технических характеристиках котельной к расчётному 2032 году



[image: image85.emf] В существующей котельной установлен один водогрейный  котел

КС теплопроизводительностью 0,488МВт .

. . . с параметрами воды на выходе из котла 95 70°С

Существующая котельная  с 1 - м  водогрейным котлом

предназначена   для теплоснабжения систем отопления

зданий жилого и общественного назначения.

   Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : . .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; . .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ;

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

   также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо с годовым объемом потребления

0,04 тыс. тут. .

. . .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

 На площадке расположения котельной размещаются : существующее здание

кирпичной котельной размерами 3 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся. Здание котельной -  кирипичное,  1970года постройки,

  находится в удовлетворительном состоянии.Котел введен в эксплуатацию  в 1970году.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет три человека.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

.

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  ) (существующее положение)
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и  тепловых сетей :

Котел находится в эксплуатации  с 1970года. Износ котлов составляет 100,00%.

Топливом для котельной служит жидкое печное топливо

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 74,00% , что свидетельствует о необходимости 

выполнения пуско-наладочных работ, а при выработке ресурса работы и замены основного

оборудования котельной. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 26,07тонн

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 193,05кгут/Гкал ,

что превышает нормативный показатель 168,07кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

2257,31руб/Гкал       или 60,59% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 51,79кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 221,16руб/Гкал       или

5,94%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,40тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,08тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,01тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 2,00м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 2,00м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 3,72%

или 138,46руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,29тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 6,06%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 11,20Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 189,07Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 184,86Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

173,66Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

5,92%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 5,93%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,00079от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,18Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 15,25%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии. .

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 3,69%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,44%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,46%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учетом данных,

предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, 

энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным

энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования

( энергоаудита ).



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к04!R271C93:R329C104 \a \p [image: image87.emf]      Согласно теплотехническим, экономическим и экологическим расчетам, выполненным по нескольким 

   возможным вариантам усовершенствования ( модернизации ) существующей схемы теплоснабжения 

   объектов, подключенных ( подключаемых ) к рассматриваемой котельной,  определён основной вариант, 

   ( дополнительные расчетные варианты хранятся в архиве разработчика проекта ),  по которому :

В действующей котельной установлены два водогрейных  котла

_ теплопроизводительностью по 0,07МВт каждый .

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

  Действующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

  предназначена для теплоснабжения систем отопления жилого района.

зданий жилого и общественного назначения.

.    Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 2кгс/см2 ; .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 1кгс/см2 ; .

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

  также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,030011885тыс. тут. .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

.

.

  На площадке расположения рассматриваемой котельной размещаются : существующее здание

действующей котельной размерами  3 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся.

  Основное и вспомогательное оборудование действующей котельной размещается

  в существующем здании действующей котельной.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет один человек.

.

.

.

.

. . . .

.

Общие сведения о технических характеристиках котельной к расчётному 2032 году



[image: image88.emf]В существующей котельной установлены два водогрейных  котла

Дакон теплопроизводительностью по 0,19МВт каждый

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

Существующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

предназначена   для теплоснабжения систем отопления

зданий жилого и общественного назначения.

   Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : . .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; . .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ;

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

   также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,03 тыс. тут. .

. . .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

 На площадке расположения котельной размещаются : существующее здание

кирпичной котельной размерами 3 6 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся. Здание котельной -  кирипичное,  2008года постройки,

  находится в удовлетворительном состоянии.Котлы введены в эксплуатацию  в 2008году.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет три человека.

.

.

.

. .

. . . .

.

.

.

.

.

.

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  ) (существующее положение)



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к05!R13C181:R71C191 \a \p [image: image89.emf]Выводы по результатам оценки технико-экономических показателей работы источника тепл. энергии

и  тепловых сетей :

Котлы  находятся в эксплуатации  с 2008года. Износ котлов составляет 13,00%.

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 84,70% , что свидетельствует о необходимости 

своевременного и регулярного выполнения пуско-наладочных работ. 

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 27,90тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 168,66кгут/Гкал ,

 что соответствует нормативному показателю 168,07кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

638,58руб/Гкал       или 34,08% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 36,28кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 154,92руб/Гкал       или

8,27%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,40тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,08тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,01тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 2,00м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 2,00м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 7,39%

или 138,46руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,29тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 4,92%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 9,10Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 189,07Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 184,86Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

175,76Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

4,81%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 4,98%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,00156от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,36Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 32,17%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии. .

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 7,79%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,85%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,48%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учетом данных,

предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, 

энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным

энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования

( энергоаудита ).



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к05!R271C93:R329C104 \a \p [image: image90.emf]      Согласно теплотехническим, экономическим и экологическим расчетам, выполненным по нескольким 

   возможным вариантам усовершенствования ( модернизации ) существующей схемы теплоснабжения 

   объектов, подключенных ( подключаемых ) к рассматриваемой котельной,  определён основной вариант, 

   ( дополнительные расчетные варианты хранятся в архиве разработчика проекта ),  по которому :

В действующей котельной установлены два водогрейных  котла

Дакон теплопроизводительностью по 0,19МВт каждый .

. . . с параметрами воды на выходе из котлов 95 70°С

  Действующая котельная  с 2 - мя  водогрейными котлами

  предназначена для теплоснабжения систем отопления жилого района.

зданий жилого и общественного назначения.

.    Принятые виды теплоносителей:

_   горячая вода с параметрами 95 70°С  для теплоснабжения

системы отопления ( ОВ );

.

Расчетные давления теплоносителей на выходе из котельной : .

_   в подающем трубопроводе сетевой воды  - 4кгс/см2 ; .

_   в обратном трубопроводе сетевой воды - 2кгс/см2 ; .

. . .

. . .

  Система теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.

.

Режим потребления тепловой энергии :

На нужды отопления - круглосуточно в отопительный период.

. . . .

      В соответствии со СНиП-П-35-76, СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности 

   теплоснабжения относятся ко второй категории, котельная по надежности отпуска тепла потребителям

  также относится ко второй категории. .

Топливом для котельной служит природный газ с годовым объемом потребления

0,031889842тыс. тут. .

        Расчетно-климатические условия размещения котельной :

     Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 20°С

     Расчетная сейсмичность площадки  - 8баллов

     Средняя температура отопительного периода -  плюс 2,3°С

     Продолжительность отопительного периода -  181суток.

.

.

  На площадке расположения рассматриваемой котельной размещаются : существующее здание

действующей котельной размерами  3 12 4метров ;

   дымовая труба  диаметром  250мм,     высотой 12метров;

дренажный колодец. .

         Отвод дымовых газов от котлов осуществляется за счет естественной тяги.

.

Территория площадки обустроена существующими наружными сетями : ЛЭП-0,4 кВ, канализации,

связи, водопровода, тепловыми сетями.  Подъезды для автомобильного транспорта, подходы для

людей с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии.  Отвод поверхностных 

вод решается открытой системой с дальнейшим выпуском вод на рельеф.    Рельеф местности - 

сложившийся.

  Основное и вспомогательное оборудование действующей котельной размещается

  в существующем здании действующей котельной.

Штатная численность обслуживающего персонала котельной составляет один человек.

.

.

.

.

. . . .

.

Общие сведения о технических характеристиках котельной к расчётному 2032 году


Приложение 6. (к пункту 8-а)

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Максимальные часовые расходы тепла по объектам, подключенным к котельной, приняты согласно данным, представленным заказчиком 

Годовые расходы тепла определяются по формулам :

1. Расход тепла на отопление :Q о год = Q о max ( t вн. - t ср.о. ) ( t вн. - t н.р. )z , Гкал / год

2. Расход тепла на вентиляцию :Q в год = Q в max ( t вн. - t ср.о. ) ( t вн. - t н.р. )z , Гкал / год 

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по общим формулам с учетом режимов работы теплопотребляющих объектов : 

Q гвс год = Q гвс ср. z Q гвс ср. z , Гкал / год 

Q гвс ср. = Q гвс max 2,4 , Гкал / час 

Q гвс ср.лет. = Q гвс ср. ( 60 - t л ) ( 60 - t з ) , Гкал / час

где :

t н.р. -расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления ивентиляции , о С ;

t ср.о. -средняя температура наружного воздуха за отопительный период , о С ;

n о -продолжительность отопительного периода , сут ; 

Q о max максимальный часовой расход тепла на отопление , Гкал/час ; 

Q в max максимальный часовой расход тепла на вентиляцию , Гкал/час ; Q гвсmax максимальный часовой расход тепла на гор. водоснабжение , Гкал/час ; 

Q гвс ср. среднечасовой расход тепла на гор. водоснабжение , Гкал/час ; Q технср. среднечасовой расход тепла на технологические нужды , Гкал/час ;

t вн -расчетная средняя температура воздуха внутри помещений, о С ;

t л -температура холодной воды в летний период , о С ;

t з -температура холодной воды в зимний период , о С ;

b -коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду

Z -число часов работы систем отопления, вентиляции, гвс , час/сут
РАСЧЕТ годовой потребности в топливе .

В год =Q год h , тыс. тут / год

В год =Q год hнр ,млн. м3 газа / год

где :

Q год -суммарная годовая потребность в тепловой энергии с учетом потерь, Гкал / год 

h -КПД котлоагрегата 

Q нр - теплотворная способность топлива , ккал / м3

7000 -теплотворная способность условного топлива , ккал / кг

Максимальный часовой расход газа на котельную определен по формуле :

В час = Q maxчас hнр ,м3 газа / час

где :

 Q maxчас -максимальная часовая тепловая нагрузка котельной, Гкал / час 

h -КПД котлоагрегата 

Q нр - теплотворная способность топлива , ккал / м3

 .


[image: image91.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 70,88тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

 что соответствует нормативному показателю 158,73кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 29,28% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 16,85кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 71,94руб/Гкал       или

3,50%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,50тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,23тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 0,92м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 0,92м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 2,76%

или 56,61руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,24тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 4,29%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 21,39Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 510,32Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 498,94Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

477,55Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

4,19%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 4,73%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,001135от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,71Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 15,77%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 31,51%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 7,63%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,29%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,53%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )




[image: image92.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 59,91тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

 что соответствует нормативному показателю 158,73кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 19,80% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 19,63кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 83,82руб/Гкал       или

2,76%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,40тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,19тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,00м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,00м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 2,05%

или 62,14руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,24тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 7,99%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 33,69Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 431,38Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 421,77Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

388,08Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

7,81%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 9,26%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,003113от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 1,64Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 14,60%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 37,82%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 9,16%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,23%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,31%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)




[image: image93.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 89,50% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 56,92тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 159,62кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

604,33руб/Гкал       или 35,88% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 16,51кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 70,52руб/Гкал       или

4,19%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,40тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,18тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,02тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,03м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,03м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 3,84%

или 64,72руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,24тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 5,79%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 23,08Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 407,52Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 398,44Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

375,36Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

5,66%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 6,42%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,001089от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,54Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 36,07%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 8,73%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,44%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,44%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )




[image: image94.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 26,26тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

 что соответствует нормативному показателю 158,73кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 25,18% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 21,27кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 90,83руб/Гкал       или

3,81%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,30тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,08тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,01тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,67м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,67м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 4,82%

или 115,14руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 3,89%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 7,20Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 189,07Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 184,86Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

177,66Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

3,81%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 4,24%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,000789от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,18Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 27,21%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 23,78%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 5,76%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,66%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,53%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )




[image: image95.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 84,70% , что свидетельствует о необходимости 

выполнения пуско-наладочных работ, а при выработке ресурса работы и замены основного

оборудования котельной. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 27,90тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 168,66кгут/Гкал ,

 что соответствует нормативному показателю 168,07кгут/Гкал.

. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

638,58руб/Гкал       или 22,53% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 36,28кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 154,92руб/Гкал       или

5,47%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,30тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,08тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,01тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 1,67м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 1,67м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 4,06%

или 115,14руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 4,92%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 9,10Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 189,07Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 184,86Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

175,76Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

4,81%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 5,50%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,001565от

расчетной тепловой нагрузки систем  отопления или 0,36Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - %  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 46,21%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 11,19%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,56%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,48%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )




[image: image96.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 15,53тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 30,30% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 18,47кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 78,88руб/Гкал       или

3,98%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,30тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,03тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,00тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 2,32м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 2,32м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 8,72%

или 173,06руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 2,01%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 2,20Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 111,84Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 109,35Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

107,15Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

1,97%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 2,19%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,000343от

расчетной тепловой нагрузки систем отопления, вентиляции и  ГВС через ИТП (ЦТП) или 0,10Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 21,13%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 22,32%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 5,41%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 1,35%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,60%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 6 (1п Братское СП х Болгов  )




[image: image97.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 15,53тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 30,30% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 18,47кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 78,88руб/Гкал       или

3,98%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,30тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,03тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,00тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 2,32м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 2,32м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 8,72%

или 173,06руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 2,01%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 2,20Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 111,84Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 109,35Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

107,15Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

1,97%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 2,19%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,000343от

расчетной тепловой нагрузки систем отопления, вентиляции и  ГВС через ИТП (ЦТП) или 0,10Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 21,13%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 22,32%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 5,41%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 1,35%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,60%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 7 (2п Братское СП х Болгов  )




[image: image98.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 10,17тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 23,57% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 28,20кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 120,43руб/Гкал       или

4,72%. . .

Снижение удельного расхода эл. энергии возможно на базе гидравлических расчетов и гидравлической 

увязки работы теплосети, за счет детального расчета и подбора энергоэффективного электросилового 

оборудования котельной,  применения аппаратуры частотного регулирования и т.д.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,20тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,02тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,00тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 3,38м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 3,38м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 10,06%

или 256,44руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют 2,75%  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или 1,97Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 73,25Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 71,62Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

69,65Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

2,68%  относительно объема вырабатываемой энергии  или 2,98%   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют 0,000335от

расчетной тепловой нагрузки систем отопления, вентиляции и  ГВС через ИТП (ЦТП) или 0,06Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 25,06%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 22,10%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 5,35%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 1,61%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,55%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 8 (3п Братское СП х Калининский  )




[image: image99.emf]Технико-экономические показатели работы источника тепл. энергии и тепловых сетей на перспективу :

Топливом для котельной служит природный газ

Резервный вид топлива не предусмотрен. .

К.п.д. работы котлов составляет 90,00% ,  что соответствует или близко нормативному

показателю для данного типа котлов.

. . .

Годовой расход натурального топлива ( расчетный ) 58,68тыс.м3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 158,73кгут/Гкал ,

что ниже нормативного показателя 168,07кгут/Гкал, что говорит о высокой эффективности

работы котлов. .

Топливная составляющая в калькуляции себестоимости реализации тепловой энергии составляет

600,97руб/Гкал       или 35,88% ;

Удельный расход эл. энергии на выработку теплоэнергии составляет 10,48кВт/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на электроэнергию составляют 44,73руб/Гкал       или

2,67%. . .

Показатель удельного расхода электроэнергии свидетельствует о высокой энергоэффективности 

работы котельной в части потребления электроэнергии.

.

.

Годовой расход воды с учетом работы оборудования ХВО составляет 0,40тыс.м3,

_ в том числе для нужд централизованного ГВС потребителей от котельной - . тыс. м3 ;

_ в том числе на подпитку теплосети в объеме норматив. утечек 0,25% V системы - 0,13тыс. м3;

_ в том числе на собственные нужды ХВО  - 0,01тыс.м3.

Удельный расход воды на выработку теплоэнергии составляет 0,85м3/Гкал.

То     же,   без учета расхода воды на нужды ГВС 0,85м3/Гкал.

В тарифе на тепловую энергию расходы на воду и канализацию составляют 3,48%

или 58,23руб/Гкал с учетом стоимости воды и стоков при расчетном расходе хоз.-бытовых 

и  производственных стоков от котельной 0,23тыс.м3/год.

.

Потери тепла в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию составляют %  от 

объема отпускаемой теплоэнергии  (  с.н. котельной  = 2,28% )   или Гкал/год.

При этом при годовой выработке тепла 422,49Гкал в  тепловую сеть  ( за вычетом

собственных нужд котельной )  отпускается 413,08Гкал/год , что с учетом теплопотерь через

теплоизоляционную конструкцию трубопроводов соответствует отпуску потребителю без учета утечек

413,08Гкал/год. Непроизводительные затраты с потерями тепловой энергии составляют

%  относительно объема вырабатываемой энергии  или %   в расчетном тарифе 

на тепловую энергию.  Нормативные потери с утечками сетевой воды составляют от

расчетной тепловой нагрузки систем отопления, вентиляции и  ГВС через ИТП (ЦТП) или Гкал/год.

Потери тепла через теплоизоляционную конструкцию тепловых сетей находятся в пределах нормы.

.

.

Содержание, обслуживание, ремонт  - 18,02%  в калькуляции стоимости

1  Гкал тепловой энергии.

Фонд оплаты труда + отчисления  - 27,99%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы  - 6,78%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии .

Прочие расходы ( в т.ч. плата за выбросы загрязн. веществ )  - 0,42%  в калькуляции 

стоимости 1 Гкал тепловой энергии

Рентабельность  -  4,74%  в калькуляции стоимости  1 Гкал тепловой

энергии.

Котельная 9 (4п Братское СП х Братский  )



Приложение 7. (к пункту 8-б) 

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.


[image: image100.emf]Расчётная выработка тепловой энергии по кварталам Расход топлива по кварталам

I кв. 53,05Гкал I кв. 8,42тут

II кв. 11,75Гкал II кв. 1,87тут

III кв. 8,97Гкал III кв. 1,42тут

IV кв.  38,07Гкал IV кв.  6,04тут

Итого : 111,84Гкал/год Итого : 17,75тут/год

Расчет  5-суточного запаса резервного ( жидкого ) топлива :

1. Расход тепла средний за сутки для самого холодного месяца в году ( январь ) :

Qсут. о = 0,32Гкал/сут ;Qсут. в = 0,18Гкал/сут ;Qсут.гвс = 0,11Гкал/сут ;Qсут.тех = Гкал/сут

2. Расход жидкого топлива 70,91кг/сут 0,08м3/сут при расчетной температуре наружного воздуха

2. Плотность топлива 888,65кг/м3 при  Т ж.п.т. = -20°С

5. Среднечасовой расход жидкого топлива в январе-месяце 2,95кг/час

4. Плотность топлива  874,81кг/м3 при   Т ср. января -1°С

7. Суточный расход топлива для января  0,08м3/сут

8. 5-суточный расход топлива для января 0,41м3

9. Рекомендуется 2 резервуара  по  3,00м3 для хранения 5-суточного запаса резервного топлива

Котельная 6 (1п Братское СП х Болгов  )



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к07!R76C209:R100C224 \a \p [image: image101.emf]Расчётная выработка тепловой энергии по кварталам Расход топлива по кварталам

I кв. 53,05Гкал I кв. 8,42тут

II кв. 11,75Гкал II кв. 1,87тут

III кв. 8,97Гкал III кв. 1,42тут

IV кв.  38,07Гкал IV кв.  6,04тут

Итого : 111,84Гкал/год Итого : 17,75тут/год

Расчет  5-суточного запаса резервного ( жидкого ) топлива :

1. Расход тепла средний за сутки для самого холодного месяца в году ( январь ) :

Qсут. о = 0,32Гкал/сут ;Qсут. в = 0,18Гкал/сут ;Qсут.гвс = 0,11Гкал/сут ;Qсут.тех = Гкал/сут

2. Расход жидкого топлива 70,91кг/сут 0,08м3/сут при расчетной температуре наружного воздуха

2. Плотность топлива 888,65кг/м3 при  Т ж.п.т. = -20°С

5. Среднечасовой расход жидкого топлива в январе-месяце 2,95кг/час

4. Плотность топлива  874,81кг/м3 при   Т ср. января -1°С

7. Суточный расход топлива для января  0,08м3/сут

8. 5-суточный расход топлива для января 0,41м3

9. Рекомендуется 2 резервуара  по  3,00м3 для хранения 5-суточного запаса резервного топлива

Котельная 7 (2п Братское СП х Болгов  )



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к08!R76C209:R100C224 \a \p [image: image102.emf]Расчётная выработка тепловой энергии по кварталам Расход топлива по кварталам

I кв. 34,79Гкал I кв. 5,52тут

II кв. 7,67Гкал II кв. 1,22тут

III кв. 5,84Гкал III кв. 0,93тут

IV кв.  24,95Гкал IV кв.  3,96тут

Итого : 73,25Гкал/год Итого : 11,63тут/год

Расчет  5-суточного запаса резервного ( жидкого ) топлива :

1. Расход тепла средний за сутки для самого холодного месяца в году ( январь ) :

Qсут. о = 0,21Гкал/сут ;Qсут. в = 0,12Гкал/сут ;Qсут.гвс = 0,07Гкал/сут ;Qсут.тех = Гкал/сут

2. Расход жидкого топлива 46,51кг/сут 0,05м3/сут при расчетной температуре наружного воздуха

2. Плотность топлива 888,65кг/м3 при  Т ж.п.т. = -20°С

5. Среднечасовой расход жидкого топлива в январе-месяце 1,94кг/час

4. Плотность топлива  874,81кг/м3 при   Т ср. января -1°С

7. Суточный расход топлива для января  0,05м3/сут

8. 5-суточный расход топлива для января 0,27м3

9. Рекомендуется 2 резервуара  по  3,00м3 для хранения 5-суточного запаса резервного топлива

Котельная 8 (3п Братское СП х Калининский  )
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I кв. 199,98Гкал I кв. 31,74тут

II кв. 44,66Гкал II кв. 7,09тут

III кв. 34,20Гкал III кв. 5,43тут

IV кв.  143,65Гкал IV кв.  22,80тут

Итого : 422,49Гкал/год Итого : 67,06тут/год

Расчет  5-суточного запаса резервного ( жидкого ) топлива :

1. Расход тепла средний за сутки для самого холодного месяца в году ( январь ) :

Qсут. о = 1,21Гкал/сут ;Qсут. в = 0,68Гкал/сут ;Qсут.гвс = 0,40Гкал/сут ;Qсут.тех = Гкал/сут

2. Расход жидкого топлива 267,29кг/сут 0,30м3/сут при расчетной температуре наружного воздуха

2. Плотность топлива 888,65кг/м3 при  Т ж.п.т. = -20°С

5. Среднечасовой расход жидкого топлива в январе-месяце 11,14кг/час

4. Плотность топлива  874,81кг/м3 при   Т ср. января -1°С

7. Суточный расход топлива для января  0,31м3/сут

8. 5-суточный расход топлива для января 1,53м3

9. Рекомендуется 2 резервуара  по  3,00м3 для хранения 5-суточного запаса резервного топлива

Котельная 9 (4п Братское СП х Братский  )



Приложение 8. (к пункту) 

Температурные графики по каждой котельной.



	Котельная 1 (д/с "Журавлик" Братское СП х Братский  )

	 





[image: image104.emf]Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °С 
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Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке



[image: image105.emf]Расчётный температурный график системы отопления, 95 - 70 °С 
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Температурный режим работы систем отопления 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

°С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26

Температура сетевой воды,  

°

С 

Температура наружного воздуха, 

°

С 

Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С  по графику центрального качественного регулирования по нагрузке отопления
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Расчётный температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Фактический температурный график работы наружной теплосети

Фактический температурный график работы наружной теплосети





	Котельная 2 (Больничная Братское СП х Братский пер Больничный 1)

	





[image: image108.emf]Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °С 
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Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке



[image: image109.emf]Расчётный температурный график системы отопления, 95 - 70 °С 
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Температурный режим работы систем отопления 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Температурный режим работы систем отопления 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке
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Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С  по графику центрального качественного регулирования по нагрузке отопления

Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С  по графику центрального качественного регулирования по нагрузке отопления



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к02!R951C255 \a \p [image: image111.emf]Расчётный и фактический температурные графики теплосети, 95 - 70 °С (Перспективное положение)
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Расчётный температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Расчётный температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Фактический температурный график работы наружной теплосети

Фактический температурный график работы наружной теплосети





	Котельная 3 (МБОУ СОШ № 23 Братское СП х Братский  )

	





[image: image112.emf]Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °С 
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Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке
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Температурный режим работы систем отопления 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке

Температурный режим работы систем отопления 95 -70 °С по графику центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке
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Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С  по графику центрального качественного регулирования по нагрузке отопления

Температурный режим работы наружной теплосети 95 -70 °С  по графику центрального качественного регулирования по нагрузке отопления



 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Усть Лабинский район\\Братское СП\\ST.xls" к03!R951C255 \a \p [image: image115.emf]Расчётный и фактический температурные графики теплосети, 95 - 70 °С (Перспективное положение)
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	Котельная 4 (МБОУ СОШ № 28 Братское СП х Калининский  )

	





[image: image116.emf]Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °С 
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	Котельная 5 (МБОУ СОШ № 24 Братское СП х Болгов  )

	





[image: image120.emf]Расчётный температурный график теплосети, 95 - 70 °С 
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[image: image121.emf]Расчётный температурный график системы отопления, 95 - 70 °С 
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